Sections |  | Annexes |  | Index |  | Biblio |  | Liens |  | Infos

## IV. Structure & accrochage |

Théâtre |  | Lumière |  | Son |  | Structure |  | Sécurité |  | Divers

#### 01 | [argot STACCO] petite goupille de sécurité (le 1) utilisée pour bloquer les goupilles d’assemblage de pont, elle-même bloquée en rabattant sa sécurité, le ressort en forme de rond (le 0). Voir Beta Illustration IV-1 Goupille 01 fermée (3 Ko) Illustration IV-2 Chape et goupille de pont (Doc Stacco - 3 Ko) {NB : les goupilles d’assemblage sont introduites de l’intérieur du pont vers l’extèrieur pour faciliter leur démontage (à l’"anglaise" - les anglais ont inventés le rock’n’roll et ont quelques années d’avance), pas dans l’autre sens bien que plus évident (à la "française"...).}
#### Allemand (noeud) | cf. Noeud.
#### BASKET | [anglais : mot à mot = en panier] un des 3 modes d’attache d’une estrope (voir Spanset) ou d’une élingue. Le facteur de charge varie entre 1,42 et 2. Voir Cravate. Illustration IV-3 Élingue en basket (Doc Sori - 2 Ko) {NB : désigne aussi l’emploi de 2 manilles en bout d’élingue (voir illustration) pour permettre un accrochage plus facile et rapide (mais il faut être 2 fois plus riche en manilles). Sling désigne une élinge en anglais.}
#### BETA | petite goupille de sécurité, ayant la forme de la lettre grecque béta, utilisée pour bloquer les goupilles d’assemblage de pont. Voir 01. Illustration IV-1 Goupille béta (12 Ko)
#### Biner | cf. Carabiner.
#### Boulin | cf. Moise.
#### BRACON | diagonale comprimée en renfort de poutre horizontale. SYNONYME : contrefiche.
#### BRIDLE | [anglais : mot à mot = bride] bretelle, Y.
#### BURLAP | [anglais : mot à mot = toile à sac] sac de patate utilisé pour protéger de l’abrasion.
#### Cabestan (noeud de) | cf. Noeud.
#### CABLE PICK | [anglais : mot à mot = ramasse câble] point d’accrochage supplémentaire destiné à relever les multis descendant des ponts pour dégager la scène et éviter que leurs poids ne décalent la position du gril.
#### CAÏORNE | [terme de marine] poulie prise dans une gangue en bois qui l’englobe presque totalement, maintenant ainsi parfaitement le fil.
#### CARABINER | [terme allemand signifiant carabinier repris en anglais et souvent raccourcis à 'biner] mousqueton inventé par les pompiers Bavarois vers 1850. Voir Moustique.
#### Chaise (noeud de) | cf. Noeud.
#### Choke | cf. Cravate.
#### CLAMP | [anglais : mot à mot = serre-joint] pince, étau, collier.
#### CLEARUP / CLEARANCE | [anglais : mot à mot = dégagement] dégagement vertical au-dessus de la scène ; tirant d’air vers le bas.
#### CLIMBER | [anglais : mot à mot to climb = grimper] monteur d'échafaudage ne grimpant pas tout en haut pour construire ou démonter mais restant tranquillement dans la "chaîne" pour passer les éléments contairement aux scafs.
#### CONSOLE | plancher d’un échafaudage en porte-à-faux au dessus du vide. {NB : voir aussi Console de mixage à la section Son}
#### Contrefiche | cf. Bracon.
#### CONTRE- VENTEMENT | élément mise en place pour éviter la déformation d’une ferme, d’un bâtiment, d’un échafaudage, et lui donner sa rigidité d’ensemble (hyperstatisme). La technique la plus employée est la triangulation qui utilise des diagonales simples ou en croix (Croix de Saint-André). Voir Ferme.
#### CORDEAU À CRAIE | fil de 30 ou 50 mètres de long, enbobiné dans un boîtier rempli de craie broyée de couleur bleue. Il est utilisé, lors d’une implantation (voir Plantation), pour tracer au sol une ligne entre les deux marques en faisant claquer le fil sur le sol pour y déposer la craie. Illustration IV-4 Utilisation d’un cordeau à craie (3 Ko)
#### CRAVATE | un des 3 modes d’attache d’une estrope (voir Spanset) ou d’une élingue. Le facteur de charge est d’environ 0,8. Voir Basket. Illustration IV-5 Élingue en cravate (2 Ko) {Conseil : noter le sens de positionnement de la manille, pour que le manillon ne puisse pas se dévisser par frottement sur le câble<} {NB : en anglais on dit choke, mot à mot to choke = étrangler}
#### Croix de Saint-André | cf. Contreventement.
#### Demi-cabestan | cf. Noeud.
#### ÉCHAFAUDAGE | [échafaudage vient du latin catafalcium : cata = à coté et fala = tour] Tous en métal (acier ou aluminium) depuis les années 20, ils sont de plusieurs types : roulant ; sur console ; de pied fabriqué en : en tubes et raccords (genre Entrepose®) ; en éléments préfabriqués ; en modules multidirectionnels : utilisés pour les structures (genre Layher®). Illustration IV-6 Éléments d’un échafaudage (Doc Ulma - 12 Ko) Quelque règles : hauteur : 12 mètres en intérieur et 8 mètres en extérieur pour un échafaudage roulant. Pour un échafaudage de pied, la construction doit être justifié par une note de calcul et un plan de montage si elle est supérieure à 31 mètres. Il doit être autostable jusqu’à 4 fois la largeur (e.g. : 9,76 m de haut pour une tour de maille de 2,44 m), et avec stabilisateurs si la hauteur du dernier plancher est supérieure à 3,5 fois la largeur. Il faut des cales d’au moins 500 × 500 mm sous les pieds. résistance au flambage : la distance entre les noeuds doit être inférieure à 60 fois le diamètre du tube (e.g. : pour tube 40/49 : 0,049 m × 60 = 3 mètres). ancrage et vent : un ancrage ou amarrage par 30 m2de surface (10 m2 si habillé de bâche ou bardage). La structure doit être calculèe pour une vitesse maximale du vent de 120 km/h (sans bourasque) et une vitesse maximale du vent de travail de 65 km/h (toujours sans bourasque). La surface à prendre en compte pour le calcul correspond au 1/5 de la surface totale verticale de l’échafaudage s’il n’est pas baché ; et tenir compte des bâches sinon. plancher : tout les 4 mètres de haut au maximum avec garde-corps : 2 lices (rambardes), à 0,45 et 1 mètre de haut, dont les montants sont écartés au maximum de 1,75 m (résistance 100 kg/m linéaire aux extrémités et 170 kg/m linéaire ailleurs) et plinthe de 0,15 m de large. Leur charge d’utilisation, uniformément répartie, doit être de au moins 150 kg/m2 pour du personnel (Classe 2), de 600 kg/m2 pour du matériel (Classe 6). Les échelles seront munies de crinolines à partir de 3 m du sol. distance : il doit être éloignés d’une ligne électrique de 3 mètres pour une (haute) tension inférieure à 50 000 Volts, de 5 mètres sinon.
#### ÉLINGUE | fil de chanvre ou câble d’acier de faible longueur (1 à 6 mètres), dont au moins une extrémité est munie d’un oeil (boucle), servant au levage. Voir Spanset® et Rouler. Le manchonnage des boucles d’élingues en câble est préférable car plus sûr que l’emploi de serre-câbles. Le manchon, en métal malléable, est posé à la presse et s’encastre autour des brins. En général l’élingue est protégée de l’abrasion par une gaine plastifiée (ou simplement par de la toile de jute, du burlap).
CMU de câbles acier courant
Diamètre en mm | CMU en kg
--- | ---
9,45 | 710
12,6 | 1 270
15,7 | 1 970
18,9 | 2 850
25,2 | 5 080
{NB : le coefficient de sécurité (rapport CMU/Charge de rupture) en levage est de 6, alors qu’il n’est que de 4 en haubanage. Il est de 25 pour les cordages en fibres naturelle (chanvre de diamètre entre 14 et 19 mm) ou synthétique. Par exemple, pour un câble de 12 mm dont la résistance à la rupture est de 7,6 tonnes, il ne faut pas manipuler de charge plus lourde que 1 270 kg (7 600/6 = 1 270)}
#### ENTREPOSE® | [marque française] fabricant de système d’échafaudage de pied traditionnel en tube et collier, et plus récemment de type modulaire multidirectionnel sous la marque CRAB 25®.
#### Estrope | cf. Spanset.
#### EXO(cet) | [argot STACCO] poteau/montant d’un échafaudage multidirectionnel Layher d’une hauteur courante de 2 mètres. {NB : rien à voir avec un exonéré = une invitation}
#### FACTEUR DE CHARGE | la géométrie du mode d’attache d’une estrope (voir Spanset) ou d’une élingue va modifier sa capacité initiale de levage. Il y a 3 modes d’attache possible : simple ou vertical ; en boucle (ou cravate) ; en anse de panier (ou basket). Le coefficient par lequel il faut multiplier cette capacité de levage s’appelle le facteur de charge. Par exemple, une élingue dont la CMU est d’une 1 Tonne, ne pourra tenir qu’une charge de 800 kg (1 000 × 0,8 = 800) si elle est utilisée montée en cravate.
Facteur de charge
Mode | Droit | Basket | Cravate
--- | --- | --- | ---
Angle |  | 0° | 45° | 90° |
Shéma |  |  |  |  |
Coef | 1 | 2 | 1,8 | 1,4 | 0,8
Consulter l’annexe : Notions d’accrochage
#### FERME | système de 3 ou 4 poutres, battants ou barres assemblées entre elles, dans le même plan, selon des triangles ou des rectangles pour lui donner sa propre rigidité (par triangulation, voir Contreventement). Elle sert de traverse (scène) ou de portique (structure, charpente) et est destinée à supporter une charge (plancher de scène, décor...). Voir Moise, Bracon. Illustration IV-7 Éléments d’une scène démontable (Doc Stacco - 10 Ko)
#### FLY | [anglais : mot à mot to fly = voler] comme dans l’expression "We fly today" qui signifie "On accroche tout (en l’air) aujourd’hui", voir Rigging. {NB : voir aussi Fly à la section Théâtre}
#### GENIE | [Genie Industries® marque US fondée en 1966] un Genie SuperHoist est un vérin hydraulique (commandé avec une bouteille de gaz CO2) portant un cadre garni de 2 × 6 projecteurs (maxi 159 kg à 5,6 mètres). Un Genie SuperTower est un mat télescopique à crémaillère, électrique ou à manivelle, permettant de lever des ponts à une hauteur de : 7,40 mètres pour le modèle ST 24 ; 6,20 mètres pour le ST 20 ; et avec une charge maximale de 363 kg. Illustration IV-8 Genie ST 24 (Doc Genie Industrie - 3 Ko)
#### GROUND SUPPORT | [anglais : mot à mot = appui au sol] l’ensemble des moyens de levage au sol (Hi-Tower, échafaudages...) par opposition à ceux accrochés (moteurs...). Voir Rigging.
#### Groundman | cf. Rigging.
#### HAULING | [anglais : mot à mot to haul = tirer] hissage, mouflage.
#### HEADS | [anglais : mot à mot = têtes] Attention aux têtes ! Exclamation utilisée pour prévenir (malheureusement souvent trop tard) les personnes travaillant en dessous de la chute d’un objet d’une hauteur (e.g. gril...). C’est l’équivalent de "timber" (qui signifie bois de construction) utilisé par les bucherons...
#### HI-TOWER | [anglais : mot à mot = haute tour] système de levage de pont utilisant : une embase munie de 4 pieds amovibles (soit un emplacement au sol de 2,80 m par 2,80 m) ; des éléments de ponts de 300 ou 500 mm ; une tête munie de 2 poulies (appelée trottinette) pour passer la chaîne ; un moteur électrique de 1 tonne. Elle permet de le lever un gril jusqu’à une hauteur en 300 de 8,4 mètres (soit 3 éléments de 2,80 m) ou en 500 de 11,2 mètres (soit 4 éléments de 2,80 m), avec une charge maximale de 1 000 kg par tour. Illustration IV-9 Hi-Tower (Doc Stacco - 5 Ko)
#### Italien (noeud) | cf. Noeud.
#### KLEIN TOOL | [marque US] fabricant de cet outil dont le nom est en fait "Haven Grip". C’est un autobloquant qui sert à hisser et régler les élingues et les baskets. Il existe en 2 tailles : petite, sans blocage, pour câble acier de 1,5 à 6 mm de diamètre (réf. 1604-10) grande, avec blocage, pour câble acier de 3,5 à 12,5 mm de diamètre (réf. 1604-20L) Illustration IV-10 Klein tool - petit modèle sans blocage (Doc Haven Grip - 5 Ko)
#### LASER | niveau/fil à plomb portable (700 g) à laser donnant automatiquement la verticale par un système pendulaire, mis au point en 1994 par la firme américaine LeveLite Technology Inc., permettant de repérer facilement l’aplomb des points d’accrochage sur la charpente (voir Rigging), de déterminer et tracer un angle de 90°... La précision atteint 3 mm à 30 mètres. Différents modèles, malheureusement tous très chers (de 3 000 à 5 000 FFR - 457 à 762 ), existent : à 1 rayon (SLX de LeveLite®) à 2 rayons (SLX-2 de LeveLite®) à 3 rayons (Tri-lite de LeveLite® et sa copie le PM24 de Hilti®, PLS3 de Pacific Laser Systems®) à 5 rayons (PLS5 de Pacific Laser Systems®) Il existe aussi des lasers rotatifs définissant et matérialisant un plan. Illustration IV-11 Niveau à 3 lasers (Doc LeveLite - 3 Ko)
#### LAYHER® | [marque allemande] fabricant de système d’échafaudage de pied de type modulaire multidirectionnel, le "Allround". Voir Structure. Les montants (exos) sont équipés de coupelles tout les 50 cm sur lesquelles viennent s’accrocher à l’aide d’une clavette les moises et les diagonales (voir Contreventement). Une coupelle peut supportée un total réparti de 4,5 tonnes.
Illustration IV-12 Coupelle de montant vide (Doc Layher - 6 Ko) | Illustration IV-13 Coupelle de montant garnie (Doc Layher - 8 Ko)
#### LEVEL | [anglais : mot à mot = niveau] niveau. Voir Laser aussi Niveau sonore.
#### Linguet | cf. Moustique.
#### Lisse | cf. Moise.
#### Longeron | cf. Moise.
#### MAILLON RAPIDE | très utilisés car moins cher qu’un mousqueton, ils sont munis qu’une virole de fermeture et leur coefficient de sécurité est de 5 (i.e. CMU de 900 kg pour une charge de rupture 4 500 kg). Ils sont en acier zingué, en inox ou en zicral (plus léger mais plus fragile aux frottements). Il existe des modèles spéciaux : grande ouverture (GO), en delta ou en demi-rond (voir Mousqueton).
Résistance des maillons rapides
Type | Matière | Diamètre du fil en mm | Résistance en kg | Résistance transversale en kg
--- | --- | --- | --- | ---
Normal | acier zingué | 5 | 1400 |
Normal | acier zingué ou inox | 6 | 2000 |
Normal | acier zingué ou inox | 7 | 2500 | 1000
Normal | acier zingué | 8 | 3500 |
Normal | acier zingué | 10 | 5500 |
Delta | acier zingué | 10 | 4500 | 1000
Delta | zicral | 10 | 1750 |
Demi-rond | acier zingué | 10 | 3500 | 1000
Demi-rond | zicral | 10 | 2500 | 1000
Illustration IV-14 Maillon rapide (1 Ko)
#### MANILLE | pièce d’acier, en forme de U ou de lyre, munie d’un axe (le manillon), servant à raccorder ensemble différents appareils et accessoires de levage (palan, moteur, élingue...). La manille doit être positionnée de sorte que aucun frottement (du au câble, à l'élingue...) ne puisse dévisser le manillon. Illustration IV-15 Manille (3 Ko) {Conseil : en pratique, on utilise des manilles de 3,25 tonnes car c’est la plus petite taille (27 × 61 mm) acceptant le crochet d’un moteur. On ne jete pas une manille d’une grande hauteur sur un sol dur (risque de paille, de fêlure).}
#### Manillon | cf. Manille.
#### MESH | [anglais : mot à mot = tissu à maille] toile aérée comme un filet serré, présentant donc peu de résistance au vent, utilisée pour protéger les échafaudages, les structures de scène, ou pour entoiler les châssis. {NB : pour les calculs d’échafaudage, ils doivent être quand même considérés comme des bâches par vent forts}
#### MOISE | élément horizontal reliant entre eux montants et poteaux d’un échafaudage. SYNONYME : lisse, longeron dans le sens longitudinal de la structure, traverse ou boulin dans l’autre sens.
#### MOTEUR | appareil de levage servant à soulever de lourdes charges. Dans le spectacle on utilise des palans à moteur électrique (en triphasé 380 Volts) à chaîne (coefficient de sécurité de 4), qui sont installés à l’inverse de l’industrie, moteur en bas et chaîne en haut, car il est plus facile à un rigger (voir Rigging) d’escalader ou de hisser le crochet (et la chaîne) qu’un moteur pesant entre 35 et 60 kg (sans compter les 1,3 kg/m de chaîne soit 20 kg pour 15 m). Les principales marques sont Verlinde® (Litachain), Liftket®, Stahl®, CM (Columbus-McKinnon) avec des capacités de levage de 250 à 4 000 kg. La commande (directe ou par relais sous 24 ou 48 Volts) est soit : solo (une télécommande par moteur) ; synchronisée par un pupitre de commande manuelle (jusqu’à 16) ; synchronisée par un logiciel informatique (e.g. : DigiLift de STACCO®). La chaîne, de longueur de 10 à 20 mètres, peut être simple ou double (mouflée, donc la capacité de levage est doublée) et la vitesse de levage peut varier de 4 à 10 mètres par minute. Ils doivent être vérifiés et testés : tous les ans pour les moteurs installés en fixe ; tous les 6 mois pour ceux partant en tournée. Illustration IV-16 Moteurs (12 Ko) Consulter l’annexe : Plan d’accrochage
#### MOUSTIQUE | [argot montagne] mousqueton = crochet fermé par un petit levier muni d’un ressort (le doigt ou linguet). Ils sont soit en acier, soit en métal léger (le zicral, qui s’use très vite par frottement sur de l’acier) et le doigt peut être muni par sécurité d’une vis ou d’un système autobloquant ("autolock"). Même en acier, ils sont fragiles et tout mousqueton tombé au sol d’une grande hauteur doit être jeté (risque de paille, de fêlure). Résistance à la rupture (statique) minimum des mousquetons d’alpinisme homologués UIAA/CE : en longitudinal doigt fermé = 2 000 kg. Mais la résistance est divisée par 1,5 à 3 quand la charge est désaxée (soit de 1 333 à 666 kg) ! en longitudinal doigt ouvert = 600 kg. en transversal doigt fermé = 800 kg seulement, 1 000 kg pour les modèles à vis. C’est pour cela qu’il faut impérativement utiliser un maillon rapide de type delta de 10 mm (CMU 900 kg) pour le baudrier.
Illustration IV-17 Mousqueton (Doc Petzl - 3 Ko) | Illustration IV-18 Maillon rapide delta (Doc Petzl - 2 Ko)
{Conseil : les manilles de 3,25 T ont un diamètre de corps de 16 mm et de 19 mm au manillon, qui nécessitent un mousqueton à large ouverture}
#### NACELLE | [acronyme officiel : PEMP = Plate-forme Élévatrice Mobile de Personnel] cabine ouverte ou plate-forme munie de rambardes permettant d’atteindre et de travailler (voir Échelle) à des endroits situés en hauteur, inaccessible autrement. On peut trouver plusieurs types : nacelle non en porte à faux : sur mât vertical, télescopique (genre Genie® ou Up-Lift®...). Chez Genie Industrie, la plateforme de travail (69 x 66 cm) de la nacelle peut monter jusqu’à une hauteur de 12 mètres. Elle peut être équipée d’une embase surelevée de 1 mètre pour passer au dessus des siéges même sur un sol en pente (jusqu’à 6°). à ciseaux (pantographe)
Illustration IV-19 Nacelle IWP (Doc Genie Industrie - 17 Ko) | Illustration IV-20 Nacelle équipé d’une embase surelevée (Doc Genie Industrie - 23 Ko)
nacelle en porte à faux : à compas, à flèche relevable, télescopique ou non nacelle autoportée (où l’utilisateur déplace l’engin depuis la nacelle même)
#### NOEUD | les principaux noeuds à connaître sont : le noeud de cabestan ou noeud allemand (2 demi-clefs à capeler), très utilisé dans le théâtre. Sa solidité dépend des diamètres respectifs de la guinde et de la perche (il glisse à partir de 440 kg ; il faut donc obligatoirement le compléter par 1 ou 2 demi-clefs). Le demi-cabestan (ou noeud italien ou de Munter puisque présenté par lui en 1974) sert aussi de moyen d’assurance d’une charge ; le noeud de chaise, simple[1] et solide, qui permet de faire une boucle qui ne coulisse pas ; le noeud de 8 pour l’encordement d’un grimpeur ou d’une charge ; le plus résistant et assez facile à défaire. Tous les noeuds diminuent de 30 à 50 % la résistance du fil ! Pour une corde spéléo dont la résistance à la rupture est de 2 400 kg, la résistance résiduelle utile suivant le noeud ne sera plus que de :
Résistance résiduelle d’une corde en fonction des noeuds
Noeud de | % | Résistance résiduelle en kg
--- | --- | ---
chaise | 52 | 1 248 (2 400 × 52 %)
8 | 55 | 1 320 (2 400 × 55 %)
9 | 70 | 1 680 (2 400 × 70 %)
Illustration IV-21 Noeud de cabestan (Anim 2 Ko) | Illustration IV-22 Noeud de chaise (Doc Dick Ruck - Anim 18 Ko)
{Conseil : attention ! il existe des noeuds de jonction de sangle ou de corde qui sont totalement différents des noeuds de fixation ci-dessus...} Consulter l’annexe : Quelques noeuds
#### PINCE | [terme de cirque] pieu en acier de 0,30 à 1,50 mètre de long, d’un diamètre de 15 à 44 mm, servant à ancrer au sol les haubans des structures et chapiteaux. Elles s’enfoncent à la masse ou au marteau-piqueur et peuvent résister à l’arrachement dans un sol goudronné à entre 450 à 1 100 kilos.
#### Pont | cf. Truss.
#### Rigger | cf. Rigging.
#### RIGGING | [anglais : mot à mot to rig = accrocher] mise en place des points d’accrochage[2] des moteurs de levage du gril ou des clusters. DÉRIVÉS : rigger = accrocheur, groundman = préparateur au sol, to rig signifie aussi mettre en place des projecteurs (les accrocher). Consulter les annexes : Notions d’accrochage et Plan d’accrochage
#### SCAF(folder) | [anglais : mot à mot scaffolding = échafaudage] monteur d'échafaudage, échafaudagiste. Voir Climber.
#### SERRE-CÂBLE | cavalier terminé par 2 boulons permettant de serrer une plaquette pour coincer et réunir 2 câbles ou pour faire une boucle à un câble afin de le relier à d’autres éléments de levage ou de haubanage. Dépendent du diamètre du câble : le nombre de serre-câbles à employer (4 jusqu’à 12 mm de diamètre, 5 jusqu’à 20 mm, 6 jusqu’à 25...) ; la distance entre eux (de 6 à 8 fois le diamètre du câble). Il faut que le cavalier soit installé sur le brin mort (le dormant, le bout du câble), pas sur le brin supportant la charge où il risque de le couper. La liaison réalisée fait perdre à l’élingue environ 20 % de sa résistance. Illustration IV-23 Montage de serre-câbles (2 Ko)
#### SHACKLE | [anglais : mot à mot to shackle = enchaîner] manille.
#### SISAL | plante du Mexique dont les fibres des feuilles étaient utilisées pour faire des sacs et des cordes. Voir Chanvre.
#### Sling | cf. Basket.
#### SNAP HOOK | [anglais : mot à mot = crochet à claquement] mousqueton. Voir Carabiner, Moustique.
#### SPANSET® | [marque] estrope[3], en polyester (Tergal/Dacron), pour le levage (charge utile de 320 à 10 000 kg avec un coefficient de sécurité de 7) et l’accrochage ; très pratique car souple et légère, mais fondant à partir de 260 °C (donc non M1). Illustration IV-24 Spanset (Doc Spanset - 3 Ko)
Couleurs et CMU des Spanset®
Couleur | vert olive | violet | vert | jaune | gris | rouge | marron | bleu
CMU en tonne | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
#### STACCO® | [société française basée depuis le début des annés 80 dans la région de Strasbourg] fabricant de ponts et divers équipements scéniques, concessionnaire Layher® et loueur de structure.
#### STEEL | [anglais : mot à mot = acier] câble en acier, élingue.
#### STRUCTURE | ensemble monobloc d’échafaudage multidirectionnel constituant une scène couverte pour les concerts en plein air. Chez STACCO®, la structure "moyenne", louée pour environ 150 000 FFR (23 000 ) sans les frais, est en échafaudage de marque LAYHER® de maille de 2,44 (2,57) mètres et fait : 33,44 mètres de large avec les ailes de son (5,14 × 5,14 mètres) 15,30 mètres de profondeur ; pour une hauteur de 12,20 mètres ; pour un couvrir un plateau de 18 × 12,86 mètres ; permettre une capacité totale d’accrochage de 6 tonnes ; avec une clearance de 10 mètres. Illustration IV-25 Structure plein air Stacco (21 Ko) Consulter l’annexe : Structure 18m STACCO
#### TIRFOR | [modèle déposé de la marque Tractel®] appareil de traction et de levage à main utilisable sur un câble en acier. Un levier actionnant un systéme de cames coinçant successivement le câble permet d’obtenir la tension requise ou de la relâcher. Illustration IV-26 Tirfor (Doc Tractel - 11 Ko)
Caractéristiques de la gamme Tirfor de Tractel®
Modèle | Poids en kg | Diamètre du câble en mm | Charge maximale en kg
--- | --- | --- | ---
Jockey | 1,75 | 4,72 | 300
Super-Jockey | 3,75 | 6,5 | 500
T508 | 9,5 | 7,9 | 907
T516 | 20,4 | 11,1 | 1 814
T532 | 29,5 | 15,9 | 3 629
TU17 | 7,7 | 7,9 | 907
TU28 | 15,9 | 11,1 | 1 814
TU32 | 26,3 | 15,9 | 3 629
Il existe une variante très lègére, appelée Tirvit®, utilisée pour mettre en tension un câble.
#### TOUR MORT | faire faire à un fil un tour complet autour d’un amarrage permettant ainsi par frottement de le freiner ou même de le bloquer facilement (en le croisant, le brin mou sur le brin dur).
#### Traverse | cf. Moise.
#### Trottinette | cf. Hi-Tower.
#### TRUSS | [anglais : mot à mot = poutrelle] élément de pont en aluminium, ou acier, assemblé avec des goupilles (voir 01), pour construire une porteuse, un gril ou une Hi-Tower. Il est composé de 3 (ou 4) tubes de 50 mm avec un entre-axe de 200, 300, 500 mm, entretoisés par des traverses de 30 mm sur une longueur multiple de 2,80 mètres. Un pont de 500 pèse 11 kg au mètre linéaire (soit 31 kg par élément de 2,80 mètres). Illustration IV-27 Truss / pont (Doc Stacco - 5 Ko)
Portée maximale des ponts STACCO®
Type de pont | Portée maximale en mètres | Nombre de pont standard | Charge totale répartie en kg | Charge ponctuelle centrée en kg
--- | --- | --- | --- | ---
300 | 14,8 | 5,25 | 220 | 131
500 triangulaire | 19,6 | 7 | 511 | 298
500 carré | 25,2 | 9 | 932 | 500
Charge supportée par un pont triangulaire STACCO® de 500 mm
Nombre de pont standard | Longueur en mètres | Charge totale répartie en kg | Charge répartie linéaire en kg/m | Charge ponctuelle centrée en kg
--- | --- | --- | --- | ---
0,5 | 1,4 | 3200 | 2286 | 2000
1 | 2,8 | 3200 | 1143 | 2000
1,5 | 4,2 | 3200 | 762 | 2000
2 | 5,6 | 3200 | 571 | 1756
2,5 | 7 | 2750 | 393 | 1400
3 | 8,4 | 2281 | 272 | 1141
3,5 | 9,8 | 1850 | 189 | 950
4 | 11,2 | 1403 | 125 | 799
4,5 | 12,6 | 1100 | 87 | 700
5 | 14 | 950 | 68 | 546
5,5 | 15,4 | 800 | 52 | 450
6 | 16,8 | 680 | 40 | 396
6,5 | 18,2 | 600 | 33 | 350
7 | 19,6 | 511 | 26 | 298
{NB : rien à voir avec l’anglais trust = confiance ou l’anglais thrust = poussée - le pluriel est trusses}

### Notes

1 | procédé mnémotechnique : "le serpent sort du puits fait le tour de l’arbre et rentre dans le puits". Retour au texte
2 | et de sécurité car tous les points au dessus du public doivent être doublés (voir CMU). Retour au texte
3 | élingue sans fin, en boucle. Retour au texte

Ouvrir le Glossaire en Frames
Théâtre | Lumière | Son | Structure | Sécurité | Divers
Annexes | Index | Bibliographie | Liens | Quiz | Infos

Utilisez le moteur de recherche Atomz pour trouver une expression dans le Glossaire :