Sections |  | Annexes |  | Index |  | Biblio |  | Liens |  | Infos

## Auto quiz sur le glossaire technique

Quiz |  | Réponses |  |

Vous avez lu et bien compris le glossaire, tester maintenant vos connaissances en répondant à ces 33 questions.
Plusieurs réponses sont parfois possibles.

Pour ne pas engendrer des efforts plus importants que le poids de la charge elle-même, il ne faut pas ouvrir l’angle de deux élingues de plus de : | [A]
| 60° |
| 90° |
| 120° |
| ne sait pas |
Pour amener un décor du cintre sur le plateau, on doit commander : | [T]
| appuyer |
| charger |
| baisser |
| ne sait pas |
Ce élément X est situé : | [T]
| X |  |  |
| au lointain cour |
| au lointain jardin |
| à la face cour |
| à la face jardin |
| ne sait pas |
Quelle largeur réelle font 4 Unités de Passage : | [R]
| 3,60 m |
| 2,40 m |
| 3,20 m |
| ne sait pas |
Le principal problème des projecteurs HMI, c’est : | [L]
| ils donnent une lumière réellement blanche |
| ils ne sont pas graduables électroniquement |
| il faut 2 à 3 minutes de temps de chauffe |
| ils sont trop puissants |
| ne sait pas |
Pourquoi les aircrafts sont ils montés en barre de 8 : | [L]
| pour être pré-cablés ensemble |
| basse tension 28 V × 8 = 224 V soit un circuit |
| plus facile à ranger |
| ne sait pas |
Une toile en velours noir, de faible hauteur, disposée horizontalement pour cacher le haut des décors ou le gril, c’est : | [T]
| une frise |
| un pendrillon |
| une jupe |
| ne sait pas |
Appuyer veut dire : | [T]
| faire descendre du cintre sur le plateau |
| adosser un décor contre un mur |
| faire monter du plateau dans le cintre |
| ne sait pas |
Pour un spectacle avec chaise, il vaut mieux que la hauteur de la scène ne dépasse pas : | [D]
| 1,50 m |
| 1,80 m |
| 1,20 m |
| ne sait pas |
Quel est le numéro de l’emplacement lointain cour : | [T]
| 1 |  | 2 |
| 4 |  | 3 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| ne sait pas |
Pourquoi ne peut-on plus utiliser des Spanset : | [A]
| elles sont trop souples |
| elles ne sont pas assez solides |
| elles fondent à partir de 260° C |
| ne sait pas |
Le coefficient de sécurité officiel en levage est de : | [R]
| 6 |
| 4 |
| 2 |
| ne sait pas |
Lors du focus, pour ne pas baver sur la frise on demande de "piquer et serrer", c’est à dire de : | [L]
| relever le projecteur et ouvrir le faisceau |
| abaisser le projecteur et ouvrir le faisceau |
| abaisser le projecteur et de fermer le faisceau |
| relever le projecteur et ouvrir le faisceau |
| ne sait pas |
Le get in, c’est : | [D]
| l’heure de début du montage |
| l’heure de début du spectacle |
| l’heure de fin du démontage |
| ne sait pas |
Qu’est ce que la face : | [L]
| l’entrée de la salle |
| l’ensemble des projecteurs situés en salle |
| l’ensemble de la sono |
| ne sait pas |
Un synonyme de monitors : | [S]
| les retours |
| la sono |
| un prompteur |
| ne sait pas |
La jupe de scène sert à : | [D]
| cacher le haut des décors ou le gril |
| cacher les pieds et dessous de la scène |
| cacher les découvertes |
| ne sait pas |
Qu’est ce qu’un service : | [T]
| 4 heures de travail |
| aider un ami |
| l’éclairage de travail de la scène |
| ne sait pas |
Patcher, c’est : | [L]
| raccorder les projecteurs aux gradateurs en respectant le plan lumière |
| régler les projecteurs pour faire comme un patchwork |
| changer les numéros physiques des circuits des gradateurs en numéros virtuels |
| ne sait pas |
Qu’est ce que les side fill : | [S]
| les retours latéraux de scène |
| les enceintes au pied des musiciens |
| les enceintes sur les ailes de son |
| ne sait pas |
Sonner, c’est : | [L]
| déclencher la sonnette avant les 3 coups |
| tester les projecteurs en les branchant en direct |
| tester la sono avec du bruit rose |
| ne sait pas |
Qu’est qu’un wedge : | [S]
| une enceinte de la sono |
| un bain de pied au sol devant les musiciens |
| un retour général |
| ne sait pas |
Une découverte, c’est : | [T]
| un rideau destiné à cacher la coulisse |
| un problème avec la banque de la production |
| une partie des coulisses visible par le public |
| ne sait pas |
Qu’est ce que le data : | [L]
| le câble amenant la modulation des micros à la console |
| le câble de télécommande entre le jeu d’orgues et les gradateurs |
| le câble reliant les amplificateurs à la sono |
| ne sait pas |
Qu’est ce que le backline : | [S]
| l’ensemble des projecteurs en contre-jour |
| le rideau de fond de scène |
| les instruments de musique et de leurs amplis |
| ne sait pas |
Donner un synonyme de guinde : | [T]
| un fil |
| une corde |
| un bout |
| ne sait pas |
Que veut dire FOH : | [D]
| CMU = Charge Maximum Utile |
| l’emplacement en salle des régies et des poursuites |
| l’entrée de la salle |
| ne sait pas |
Pour empêcher une découpe de baver hors du plateau, on utilise : | [L]
| la lentille la plus proche de la lampe |
| la lentille la plus éloignée |
| les couteaux |
| ne sait pas |
Qu’est ce qu’un praticable : | [T]
| un décor qui laisse le passage aux comédiens |
| un petit podium rajouté pour surélever les musiciens |
| un échafaudage de service |
| une table pour accessoires |
| ne sait pas |
Qu’est ce qu’un cluster : | [S]
| un pont lumière accroché |
| l’empilement des enceintes sur les ailes de son |
| un groupe d’enceintes accrochées |
| ne sait pas |
Qu’est ce que la façade : | [S]
| l’entrée de la salle |
| l’ensemble des projecteurs situés en salle |
| l’ensemble du système de diffusion sonore |
| ne sait pas |
Que veut dire spare : | [D]
| matériel en trop |
| matériel en rab |
| matériel hors service |
| ne sait pas |
Qu’est ce qu’une moise : | [A]
| une traverse horizontale reliant les poteaux d’un échafaudage |
| un poteau d’échafaudage |
| une lisse de garde-corps |
| ne sait pas |

Vérifier les réponses

Ouvrir le Glossaire en Frames
Théâtre | Lumière | Son | Structure | Sécurité | Divers
Annexes | Index | Bibliographie | Liens | Quiz | Infos